
**图纸提疑**

**装饰**


1. 原有卫生间隔断利旧，部分规格不符，是否考虑新做，还是原材料拼接？新材料材质和做法请明确。



回复：1729缩短至1290，做平，利用原材料拼接，L角片螺栓固定于墙、板。

原有卫生间隔断利旧，遇调整尺寸的部位原材料拼接

1. 原小便斗池切割缩小，是由原来的615mm变成555mm吗，请问具体做法是什么？

回复：角磨机切割出开门位置，侧面用304不锈钢封边，冲水管尽端封堵。

1. 300\*300防滑地砖的构造做法请明确。

回复：按常规构造做法

1. 铝扣板吊顶的构造做法请明确。

回复：按常规构造做法

1. 300\*600墙砖构造做法请明确。

回复：按常规构造做法


1. 蹲位处地面是否需要做填充层，材质请明确。

回复：按常规构造做法

1. 门HM0823详见门表，请明确材质。

回复：门为木饰面门，门内外侧下方做200mm高本色拉丝不锈钢板

1. 新建墙体材质做法请明确。




新建墙体材质做法请明确。

回复：12厚轻质砌块砌筑，装饰面铺贴300x600面砖，同原墙面面砖，植筋：@500mmX2φ6拉结钢筋，含装饰面总宽180mm。

1. 装饰地面墙面及顶面，原做法是否考虑铲除，拆除？

回复：顶面拆除，地面、墙面面层切割劈凿到基层，宽120mm，植筋：@500mmX2φ6拉结钢筋。

1. 以上内容及卫生间银镜洗漱台为本次施工内容，其余均不在本次招标范围内？图纸布局1内，（模型和布局里的图位置不一样）是否按布局1里的原图计算改造的工程量？

模型内请看此张图纸

**安装**

根据采购需求安装工作内容“1、平板灯更换，开关、插座更换；排风（利旧）、照明、风机线路优化。2、新增喷淋、烟感、风口、检修口等。”

1. 图上未见新增风口、检修口；

回复：利旧

1. 缺插座图，管线请明确规格材质；

回复：每个台盆下设置一个防水溅插座，镀锌钢管。

1. 请问排气扇300\*300是否利旧；

回复：利旧

1. 请问洁具分别是新做还是利旧；

回复：利旧

1. 请问是否涉及给排水管道变动。

回复：移位的洁具涉及给排水管道变动