1. 项目名称：新华医院标识导向设计及制作维护项目

二、服务地点：上海市杨浦区控江路1665号

三、限价：60万元人民币

四、服务期限：合同签订后一年

五、服务内容及要求

供应商在服务期间保证至少有1人每周至服务地点驻点工作，对于日常及紧急类标识设计制作能在第一时间进行无条件支持；

供应商需要具备医院标识设计及制作能力，所供标识导向需符合国家技术规范和质量标准，未曾使用，满足采购单位的使用需求，具有可靠性、安全性，安装完毕后，能在其功能范围内安全、稳定的使用；

项目负责人需具备室内装饰设计能力，能将标识设计与室内外环境完美结合。且为投标供应商在职人员或返聘人员；项目安装实操人员需至少拥有电工证、焊工证、高空作业证等相关技能职业证书；

供应商需深度了解医院标识导向系统。

所供标识导向符合国家技术规范和质量标准，未曾使用，满足采购单位的使用需求，具有可靠性、安全性，安装完毕后，能在其功能范围内安全、稳定的使用。

根据国家现行规定及投标承诺，负责安装及合同保修期内的售后维修。

供应商在项目实施期间，必须做好安全文明工作措施以及现场的消防安全工作，严格落实消防措施。实施现场及时清除易燃、可燃物品，落实专人监护，保证现场的消防安全。

14个工作日之内若发现变色或脱落等情况，供应商需在24小时之内更新制作并且安装，产生费用用供应商承担。标识英文由医院统一标准审核为准。

六、售后要求

供应商应当负责对其制作的产品实施质量与安全管理，如遇需维修维护的项目，至少需在2小时内赶到现场解决。具有本地化服务能力，并配有专业技术队伍，提供快速的售后服务响应，售后服务完成时间为院方通知后的五个工作日之内。乙方应提供保修期12个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内非人为造成损坏的，应免费更换零配件及工时费。

七、日常标识清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **尺寸（mm)** | **材质** | **备注** |
| **1** | 户外墙体发光字 | 1000X1000X150； | 1.3 mm铝板激光切割无缝焊接灯箱式结构厚度150、看面压边条1.5mm不锈钢宽度10mm、面板为6mm 透光亚克力、表面贴3M 透光膜，内置全防水漫反射 LED模组；开关电源安装于发光字背面 2.英文：外壳1.5mm 不锈钢激光切割无缝焊接灯箱式结构厚度120、看面压边条1.5mm不锈钢宽度8mm、面板为6mm 透光亚克力表面贴3M 透光膜、内置全防水漫反射 LED模组；不锈钢配电箱+定时器+防水电源+ 交流接触器 3.背衬钢架，钢架结构安装，就近接电 |  |
| **2** | 户外贴墙总览图 | 单面 2000X3000+800X3000； | 1.5mm304#不锈钢汽车烤漆上下弯弧+反光膜UV图文+背衬不锈钢骨架 |  |
| **3** | 户外贴墙牌 | 1320X3580 | 折边分2组组合，1.5mm304#不锈钢汽车烤漆上下弯弧反光膜UV图文+背衬不锈钢骨架 |  |
| **4** | 户外总览图 | 展板灯箱1220X1220；底座450高 | 1.5mm304#锈钢造型汽车烤漆+ 白色耐力板UV图文;+不锈钢造型底座 |  |
| **5** | 户外灯箱 | 展板灯箱2600X820 | 1.箱体采用1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型，表面分色汽车烤漆； 2.图形丝印，信息激光镂空，背垫6mm亚克力透光板，3.内置LED光源；4.基础C30混凝土（含附近接电）； 安装方式：混凝土网笼预埋  |  |
| **6** | 户外多页立牌 | logo：200X280长方体 | 1.5mm304#不锈钢造型汽车烤漆+ 8mm白色耐力板+图文丝印+LED 光源 |  |
| 展板:2800 x1000 | 1.5mm304#不锈钢造型汽车烤漆+ 8mm耐力板+图文丝印+LED 光源 |  |
| 告示板:1620x820 | 1.5mm304#不锈钢造型汽车烤漆+ 8mm耐力板+图文丝印 |  |
| 立柱40X2800X100 | 1.5mm304#不锈钢造型烤漆造型,基础C30混凝土（含附近接电）； 安装方式：混凝土网笼预埋 |  |
| 多页:200X860 | 1.5mm304#不锈钢造型烤漆外壳+ 8mm耐力板+图文丝印+LED 光源 |  |
| **7** | 户外门沿牌 | 13100X520 分2段 | 1.外框铝型材卡布灯箱，厚度大于150mm, 双面灯箱式外壳，内置骨架，户外级天花软膜，图文Uv打印 |  |
| **8** | 户外吊牌 | 3000X550双面吊牌灯箱 | 1.外框铝型材卡布灯箱，厚度大于120mm, 双面灯箱式外壳，内置骨架，户外级天花软膜，内置LED防水模组，双面通体发光，图文Uv打印，镀锌丝杠吊装，外套不锈钢套管烤漆。就近接电。 |  |
| **9** | 立体字 | 1000X1000X100；  | 1.5mm304#不锈钢立体围边字 厚度10CM+地面射灯泛光 |  |
| **10** | 大三角牌 | 800高X300X200（厚） | 1.5mm304#不锈钢+图文激光镂空折弯造型烤漆+6mm亚克力背衬+led光源 |  |
| **11** | 展板 | 1000mmX1000mmX150 | 1.2mm304#不锈钢支架+10mm 雪弗板+写真画面内容 |  |
| **12** | 楼梯索引单款（客梯） | 2000\*460（宽）\*40（厚） | 3mm工业铝板左右机械弯半圆弧折弯造型标识表面分段烤漆+背部铝质钣金加强筋支撑架+丝印文字  |  |
| **13** | 步梯门沿牌 | 长度与门沿同宽X350 | 3mm工业铝板左右机械弯半圆弧折弯造型标识表面烤漆+背部铝质钣金加强筋支撑架+丝印图文 |  |
| **14** | 吊牌指引 | 2400X350(h）X120 | 1.5mm304#不锈钢折弯造型双面开启框体烤漆+折弯造型左右机械弯半圆弧装饰边+LED 光源+6mm磨砂亚克力面层+文字丝印通体发光 |  |
| **15** | 轿厢索引 | 1800X40(h）X25 | 3mm工业铝板凹槽钣金烤漆+6mm亚克力面板背镶嵌强磁+文字丝印  |  |
| **16** | 电梯停靠示意 | 1450（或与电梯门沿同宽）X200(h)X25 | 3mm工业铝板左右机械弯半圆弧折弯造型标识表面烤漆+背部铝质钣金加强筋支撑架+丝印图文 |  |
| **17** | 电梯厅楼层号 | 260高 | 3mm工业铝板激光雕刻烤漆立体字 |  |
| **18** | 门沿牌 | （医务及公共无光）1680与门沿同宽）X280(h) X40 | 3mm工业铝板折弯造型左右机械弯半圆弧标识表面烤漆+背部铝质钣金加强筋支撑架+丝印图文 |  |
| **19** | 服务台吊式标识 | 600X820X600 | 1.5mm304#不锈钢切割烤漆+LED四面光源灯箱+6mm亚克力垫层+激光镂空四角面图文 |  |
| **20** | 楼层总览 |  1100X430(h)X30 | 3mm工业铝板折弯造型左右机械弯半圆弧标识表面烤漆+丝印图文+背部铝质钣金加强筋支撑架 |  |
| **21** | 贴墙指引 | 2600X680X30 | 贴墙采用2mm工业铝板烤漆+图文丝印 |  |
| **22** | 公共功能三角(带灯) | 530X230X130 | 1.5mm304#不锈钢板折弯三角造型烤漆+激光镂空图文6mm亚克力垫层+LED光源 |  |
| **23** | 诊室小号三角 | 280(h)X200X120 | 3mm工业铝板热弯弯弧三角造型烤漆，丝印文字 | **提供样品** |
| **24** | 科室牌 | 230X230(h)X20 | 3mm工业铝板折弯造型标识背部烤漆镶嵌强磁+15mm亚克力拼合底座+丝印文字 | **提供样品** |
| **25** | 卫生间三角牌(带灯) | 530X230X120 | 1.5mm304#不锈钢板折弯造型标识表面烤漆+三角造型激光镂空图文烤漆+led光源 |  |
| **26** | 卫生间标识牌 | 1600高 | 3mm工业铝板激光雕刻烤漆，四周倒角 |  |
| **27** | 医护通道禁行标识牌 | （与门沿同宽）X150(h）门贴  | 1.5mm拉丝304#不锈钢烤漆图文丝印 |  |
| **28** | 腰线门贴 | 8000\*120  | 3M磨砂贴 图文uv打印 |  |
| **29** | 走廊海报画框 | 600（h）X900X10 | 精喷3M画面+磁性可更换专用铝质海报框镀金属银 |  |
| **30** | 走廊宣传长型展板 | 900\*1200X25 | 专用3M工业铝质宣传框体+写真图文+磁吸耐力板面层 |  |
| **31** | 玻璃门推拉牌 | 120X120 | 1.5MM304#不锈钢板雕刻烤漆+丝印图文 |  |
| **32** | 玻璃门入口防撞贴 | 根据现场尺寸1000X250 | 3M磨砂贴图文UV打印 |  |
| **33** | 条线地面指引 | 1000x150 | 专用3M加厚耐磨地贴膜 图文UV打印+覆亚膜 |  |
| **34** | 块状地面指引 | 1500X800 | 专用3M加厚耐磨地贴膜 图文UV打印+覆亚膜 |  |
| **35** | 病房号指引 | 1800\*600范围内 | 1.5mm304#不锈钢雕刻立体字烤漆 厚度8mm |  |
| **36** | 病房牌 | 350\*200 | 3mm工业金属板激光雕刻折弯底座 +亚克力10mm分段雕刻背镶嵌强磁可更换+文字丝印+铝板抽查条组合 |  |
| **37** | 护士站三角(带灯) | 530X260X200 | 1.5mm304#不锈钢激光雕刻图文镂空折弯造型烤漆+亚克力背衬+led光源 |  |
| **38** | 护士站立体文字 | 1500X260 | 8mm亚克力精工雕刻烤漆 |  |
| **39** | 医护一览表 | 900X900X25厚 | 3mm工业金属板弯弧造型烤漆外框+1.5mm工业铝型材镀银抽插板+PVC医生信息打印+图文丝印 |  |
| **40** | 病区工作及病员一览表 | 1100X1100X25厚 | 3mm工业金属板弯弧造型烤漆外框+1.5mm工业铝型材镀银抽插板+PVC医生信息打印+图文丝印 |  |
| **41** | 医护记事栏 | 1200X900X25厚 | 磁吸白板面层+铝制圆角包边 |  |
| **42** | 床头提示卡 | 150X80  | 5mm 瓷白亚克力切割+2mm面层透明亚克力雕刻造型+PVC提示卡片 |  |
| **43** | 吊牌指引 | 2400X300(h)X110 | 1.5mm 不锈钢烤漆折弯造型双面开启框体烤漆+6mm磨砂亚克力面层,高精度LED 光源+文字丝印通体发光 |  |
| **44** | 推拉牌 | 120\*120 | 5mm亚克力面板雕刻造型表面烤漆；图文UV打印 | **提供样品** |
| **45** | 海报画面（无背胶） | 1000mmX1000mm | 普通海报 |  |
| 1000mmX1000mm | 防水海报 |  |
| **46** | 车贴（背带黑胶撕后无残留） | 1000mmX1000mm | 普通车贴 | **提供样品：规格：100mmx100mm** |
| 1000mmX1000mm | 防水车贴 |  |
| **47** | 喷绘布 | 1000mmX1000mm | 科宝布 |  |
| **48** | 户外材料 | 1000mmX1000mm | 反光膜 |  |
| 1000mmX1000mm | 2mm 铝板烤漆图文贴反光膜 uv打印 |  |
| 1000mmX1000mm | 户外背胶写真裱2mm铝板 |  |
| 1000mmX1000mm | 户外背胶写真裱10mm雪弗板 |  |
| 1000mmX1000mm | 户外背胶写真裱5mm雪弗板 |  |
| 1000mmX1000mm | 户外背胶KT板5mm |  |
| 1000mmX1000mm | 户外背胶KT板8mm |  |
| **49** | 户外304#不锈钢牌及立体字 | 1000mmX1000mm | 1.5mm304#不锈钢丝印平面折边10mm厚度(室内外） |  |
| 1000mmX1000mm | 1.5mm304#不锈钢异型烤漆平版丝印 |  |
| 1000mmX1000mm | 1.5mm304#不锈钢异型平面户外贴膜 |  |
| **50** | 亚克力牌及亚克力立体字 | 1000mmX1000mm | （5+5）亚克力宣传栏 四周广告钉材料，内附写真膜UV打印 |  |
| 1000mmX1000mm | 8㎜亚克力材料烤漆uv打印 |  |
| 1000mmX1000mm | 5㎜亚克力材料烤漆uv打印 | **提供样品：规格：100mmx100mm** |
| 1000mmX1000mm | 3㎜亚克力材料烤漆uv打印 |  |
| 1000mmX1000mm | 8㎜亚克力雕刻烤漆立体字 |  |
| 1000mmX1000mm | 5㎜亚克力雕刻烤漆立体字 |  |