|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **上海交通大学医学院附属新华医院打印机零散采购项目** |
| **基本信息** |
| 交货地点 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 项目限价（暂定） | 55万元 |
| 交货时间 | 供应商须在接到用户方打印机供货需求后 3 个工作日之内将货物严格按照医院的要求保质保量的配送到指定地点 |
| 付款方式 | 1、货到验收合格后60天内支付100%金额。2、采购人支付货款前，成交供应商须向采购人开具数额相等的发票，采购人据此付款。 |
| 采购标的需实现的目标（项目概况）： | 医院打印设备的新增，实现满足医院各类科室各种打印需求，包含信创系统打印设备的新增使用。 |
| 与现有系统对接界面 | 本次采购货品明细 | （可附产品清单） |
| 其中，核心产品名称 |  |
| 是否与现有系统对接？如是，提供现有系统情况、接口情况 | 是( ) 否( √ )现有系统情况、接口情况介绍： |
| 相关标准 | 1.国家有无强制标准要求，如有，具体列出标准名称：无2.其它标准：无 |
| 质保周期（年） | ≥3年 |
| 是否要求3C强制国家认证 | 是( √ ) 否( )，如是，具体要求：提供3C认证证书 |
| 是否节能要求 | 是( √ ) 否( ) 如是，具体要求：提供产品节能证书 |
| 是否环保要求 | 是( √ ) 否( ) 如是，具体要求：提供产品环保证书 |
| 服务要求 | 1、性能、材料、结构、外观、质量、技术规格、物理特性等要求：2、安全性要求：（特别是等保要求等） 3、验收要求：一次性验收4、驻场要求（如有）：人员数量、驻场时间要求、人员专业技能等要求（含前台、后台；项目经理及技术负责人等）；应急响应要求5、服务满意度要求：无6、其他要求：无 |
| 供应商要求 | （1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织；（2）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（3）在参加采购活动前三年内，未有过行贿犯罪记录；（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。（5）本项目不接受联合体形式参与。 |
| 是否需要现场踏勘 | 是( ) 否( √ ) |
| 是否需要提供样品 | 是( ) 否( √ ) |
| 技术投标文件要求 | 根据项目情况填写 |
| 产品/服务介绍要求（如需供应商提供） | 是( ) 否( √ )需要评标时介绍产品 |

其他内容可以添加附件，如系统清单、考核标准等（技术标准，重要参数☆、△）

二、采购设备清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 打印设备名称 | 打印功能描述 | 采购数量（套） |
| 1 | 桌面黑白打印机 | 黑白打印，医生办公室、检查室、护士站等通用文档打印 | 36 |
| 2 | 彩色多功能喷墨打印一体机 | 打印、复印、扫描、传真，各类行政办公室、主任办公室、护士长办公室日常办公 | 23 |
| 3 | 桌面彩色喷墨打印机 | 彩色打印；超声、内镜等报告打印；护士站各种护理文档集中打印 | 16 |
| 4 | 彩色激光网络打印机 | 各类行政办公室、主任办公室、护士长办公室日常办公 | 12 |
| 5 | 80列针式打印机 | 收费窗口、药房的票据打印、单据打印 | 16 |
| 6 | 处方打印机 | 诊室内各类处方单打印用途 | 26 |
| 7 | 热敏打印机 | 护士站、检验科等瓶贴、腕带打印 | 18 |
| 8 | 标签打印机 | 护士站、检验科、采血等标签打印 | 19 |
| 9 | 厚证打印机 | 诊室内用于病历本打印用途 | 22 |
| 10 | 信创黑白桌面打印机 | 适配麒麟等国产操作系统，用于行政办公 | 8 |
| 11 | 信创彩机多功能一体机 | 适配麒麟等国产操作系统，用于行政办公，复印扫描 | 5 |
| 备注： |

三、打印设备具体参数指标

（1）桌面黑白打印机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数指标项 | 具体参数数据 |
| 1 | 打印速度 | ≥24页/分钟 |
| 2 | 首次输出时间 | ≤10秒 |
| 3 | 打印分辨率 | ≥1200\*600dpi |
| 4 | 纸盒容量 | ≥100页 |
| 5 | 月打印负荷量 | ≥5000页 |

（2）彩色多功能喷墨打印一体机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数指标项 | 具体参数数据 |
| 1 | 打印速度 | ≥黑色24页/分钟，≥彩色15页/分钟 |
| 2 | 首次输出时间 | ≤10秒 |
| 3 | 打印分辨率 | ≥4800\*1200dpi |
| 4 | 纸盒容量 | ≥100页 |
| 5 | 月打印负荷量 | 5000页 |
| 6 | 打印功能 | 至少包含打印、复印、扫描、传真 |

（3）桌面彩色喷墨打印机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数指标项 | 具体参数数据 |
| 1 | 打印速度 | 黑色≥30页/分钟，彩色≥15页/分钟 |
| 2 | 首次输出时间 | ≤10秒 |
| 3 | 打印分辨率 | ≥4800\*1200dpi |
| 4 | 纸盒容量 | ≥100页 |
| 5 | 月打印负荷量 | ≥5000页 |

（4）彩色激光网络打印机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数指标项 | 具体参数数据 |
| 1 | 黑白打印速度 | ≥16页/分钟 |
| 2 | 彩色打印速度 | ≥16页/分钟 |
| 3 | 打印分辨率 | ≥600\*600dpi |
| 4 | 纸盒容量 | ≥150页 |
| 5 | 网络功能 | 有线和无线网络打印 |
| 6 | 黑白首次打印 | ≤12秒 |
| 7 | 彩色首次打印 | ≤13.5秒 |
| 8 | 月打印负荷量 | ≥30000页 |

（5）80列针式打印机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数指标项 | 具体参数数据 |
| 1 | 打印速度 | ≥220汉字/秒 |
| 2 | 拷贝能力 | ≥1+6 |
| 3 | 最大纸张厚度 | ≥0.6mm |
| 4 | 平均无故障时间 | ≥20000小时 |
| 5 | 打印头寿命 | ≥4亿次/针 |
| 6 | 色带寿命 | ≥1000万字符 |

（6）处方打印机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数指标项 | 具体参数数据 |
| 1 | 打印速度 | ≥135字/秒 |
| 2 | 拷贝能力 | ≥1+3 |
| 3 | 最大打印厚度 | ≥0.25mm |
| 4 | 最大打印宽度 | ≥145mm |
| 5 | 打印头寿命 | ≥3亿次/针 |
| 6 | 色带寿命 | ≥600万字符 |
| 7 | 平均无故障时间 | ≥10000小时 |

（7）热敏打印机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数指标项 | 具体参数数据 |
| 1 | 打印方式 | 热敏/热转印 |
| 2 | 打印速度 | ≥150mm/秒 |
| 3 | 打印分辨率 | ≥203dpi |
| 4 | 打印厚度 | 至少满足0.06-0.18mm |
| 5 | 进纸宽度 | ≥118mm |
| 6 | 打印宽度 | ≥108mm |
| 7 | 打印头寿命 | ≥150km |

（8）标签打印机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数指标项 | 具体参数数据 |
| 1 | 打印方式 | 热敏/热转印 |
| 2 | 打印速度 | ≥100mm/秒 |
| 3 | 打印分辨率 | ≥200dpi |
| 4 | 内存 | ≥8MB |
| 5 | 碳带长度 | ≥74M |
| 6 | 打印宽度 | ≥104mm |

（9）厚证打印机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数指标项 | 具体参数数据 |
| 1 | 打印速度 | ≥252字/秒 |
| 2 | 拷贝能力 | ≥1+6 |
| 3 | 最大纸张厚度 | ≥6.0mm |
| 4 | 最大进纸宽度 | ≥245mm |
| 5 | 打印头寿命 | ≥5亿次/针 |
| 6 | 色带寿命 | ≥500万字符 |
| 7 | 平均无故障时间 | ≥30000小时 |
| 8 | 进纸方式 | 前进纸及后链式连续进纸 |

（10）信创桌面黑白打印机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数指标项 | 具体参数数据 |
| 1 | 打印速度 | ≥33ppm |
| 2 | 打印介质 | 至少满足普通纸、标签纸、厚纸、薄纸 |
| 3 | 打印分辨率 | ≥1200\*600dpi |
| 4 | 打印内存 | ≥512MB |
| 5 | 纸张尺寸 | A4 |
| 6 | 打印能力 | ≥25000页 |

（11）信创彩机多功能一体机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数指标项 | 具体参数数据 |
| 1 | 打印速度 | ≥18ppm |
| 2 | 打印功能 | 至少满足打印、复印、扫描 |
| 3 | 控制面板 | 3.5英寸彩色触摸屏 |
| 4 | 标准进纸盒 | ≥250张 |
| 5 | 打印语言 | PDL |
| 6 | 国产操作系统 | 至少适用于如下系统：银河麒麟+龙芯、飞腾、兆芯、鲲鹏中标麒麟+龙芯、兆芯 中科方德+龙芯UOS+龙芯、兆芯、飞腾 |

四、服务内容

1、供应商须在接到用户方打印机供货需求后 3 个工作日之内将货物严格按照医院的要求保质保量的配送到指定地点。

2、供应商须提供供货设备的运输配送、售后服务(含指导安装、技术培训)等，包括产品安装和调试。

3、供应商须确保送达的货物包装完好没有破损，如因送货过程中发生商品损坏或短缺及时补齐。

4、★供应商须提供所有打印设备的原厂授权书（含授权经销商或针对本项目的授权书），并提供售后服务承诺函承诺提供原厂售后服务。

5、★供应商须保证所提供的打印设备为厂家原装正品，并提供所有打印设备不少于三年上门维保服务。

6、供应商须提供 24 小时技术支持服务，上门服务标准为工作日 7\*8 小时，同时包含以上时间之外的应急上门服务。

7、供应商须指定一名固定服务人员为本项目经理，负责与用户方沟通联系和售后服务支持。该人员须为投标公司正式员工，并至少在投标公司已交纳社保公积金至少1年。

8、为了确保用户方业务生产，如医院设备出现故障暂时无法修复的，供应商须在24小时内向用户方提供应急设备使用。

9、根据用户方相关职能部门要求提供设备，定期反馈设备信息情况，定期向设备使用部门征求使用意见，定期对所投设备进行预防性维护（一季度一次，并按期出具报告），确保设备性能良好和用户方人员满意。

10、供应商提供的打印设备数据可接入用户方现有打印管理平台（包括但不限于用户方已有打印管理平台），方便远程管理各科室设备信息、 按需生成报表进行数据统计、科室设备使用人远程智能报修等。