**一、项目名称**

上海交通大学医学院附属新华医院2024年度信息化备品备件项目

**二、项目参数**

**（一）名称**

**备品备机采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称**  | **采购数量** | **单位** | **是否核心产品** |
| 1 | 有线鼠标 | 200 | 个 | 否 |
| 2 | 有线键盘 | 100 | 个 | 否 |
| 3 | 无线鼠标 | 50 | 个 | 否 |
| 4 | 无线键盘 | 50 | 个 | 否 |
| 5 | 无线鼠标键盘套装 | 50 | 套 | 否 |
| 6 | USB3.0有线网卡转RJ45网线接口 | 20 | 个 | 否 |
| 7 | USB3.0分线器扩展坞 | 20 | 个 | 否 |
| 8 | 普通卡机 | 10 | 个 | 否 |
| 9 | 三合一卡机 | 5 | 个 | 否 |
| 10 | 三合一读卡器(出入院) | 5 | 个 | 否 |
| 11 | SSD固态硬盘（SATA3.0接口 256） | 5 | 块 | 否 |
| 12 | SSD固态硬盘（SATA3.0接口 1TB） | 5 | 块 | 否 |
| 13 | SSD固态硬盘( M.2接口 250GB) | 5 | 块 | 否 |
| 14 | SSD固态硬盘( M.2接口 1TB) | 5 | 块 | 否 |
| 15 | 2.5寸机械硬盘（1TB） | 5 | 块 | 否 |
| 16 | 2.5寸机械硬盘（2TB） | 5 | 块 | 否 |
| 17 | 3.5寸机械硬盘（1TB） | 5 | 块 | 否 |
| 18 | 3.5寸机械硬盘（2TB） | 5 | 块 | 否 |
| 19 | 台式机内存条8GB | 40 | 根 | 否 |
| 20 | 台式机内存条16GB | 15 | 根 | 否 |
| 21 | 笔记本内存条8GB 3200 | 20 | 根 | 否 |
| 22 | 笔记本内存条16GB 3200 | 10 | 根 | 否 |
| 23 | 笔记本内存条8GB 4800 | 10 | 根 | 否 |
| 24 | 笔记本内存条16GB 4800 | 5 | 根 | 否 |
| 25 | 二维码扫码敦 | 10 | 个 | 否 |
| 26 | 网络跳线2M | 800 | 条 | 否 |
| 27 | 网络跳线3M | 800 | 条 | 否 |
| 28 | USB转rs232串口 | 10 | 个 | 否 |
| 29 | DP转VGA转换器 | 10 | 个 | 否 |
| 30 | DP转HDMI转换器 | 10 | 个 | 否 |
| 31 | HDMI线（3m） | 20 | 个 | 否 |
| 32 | HDMI线（5m） | 20 | 个 | 否 |
| 33 | HDMI线（10m） | 10 | 个 | 否 |
| 34 | 身份证读卡器 | 2 | 个 | 否 |
| 35 | HDMI转VGA转换器 | 10 | 个 | 否 |
| 36 | KVM（VGA接口） | 5 | 个 | 否 |
| 37 | KVM（HDMI接口） | 5 | 个 | 否 |
| 38 | 电子签名板 | 1 | 块 | 否 |
| 39 | 有线二维码扫码枪 | 1 | 个 | 否 |
| 40 | 无线二维码扫码枪 | 1 | 个 | 否 |
| 41 | 联想电源（65w） | 20 | 个 | 否 |
| 42 | 联想电源（90w） | 10 | 个 | 否 |
| 43 | 联想电源（135w） | 10 | 个 | 否 |
| 44 | 打印机数据线 | 10 | 个 | 否 |
| 45 | 电脑音响1 | 2 | 套 | 否 |
| 46 | PCIE网卡 | 10 | 个 | 否 |
| 47 | 打印服务器 | 10 | 个 | 否 |
| 48 | USB打印机共享器分线器 | 10 | 个 | 否 |
| 49 | HDMI转VGA线转换线 | 10 | 个 | 否 |
| 50 | DP转HDMI转换线 | 10 | 个 | 否 |
| 51 | 无线路由器 | 40 | 个 | 否 |
| 52 | 网络集线器 | 10 | 个 | 否 |
| 53 | 2T移动硬盘 | 10 | 块 | 否 |
| 54 | DP转VGA线 | 10 | 个 | 否 |
| 55 |  头戴式耳机耳麦 | 2 | 个 | 否 |
| 56 | 电脑音箱2 | 2 | 套 | 否 |
| 57 | 蓝牙鼠标 | 2 | 个 | 否 |
| 58 | 扩展坞 | 10 | 个 | 否 |
| 59 | 录音笔 | 2 | 个 | 否 |
| 60 | 视频采集卡 | 7 | 块 | 是 |
| 61 | 无线脚踏开关 | 15 | 个 | 是 |
| 62 | 步态分析系统动力学模块 | 1 | 套 | 是 |
| 63 | 值班电话 | 30 | 台 | 否 |

**（二）最高限价**

人民币55.00万元

**（三）资格条件**

（1）供应商须具有独立承担民事责任的能力；

（2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）供应商须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5） 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商在近三年内未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件的竞争或者未划分包件的同一采购项目的竞争；

（8）本项目不接受联合体投标。

（9）法律、行政法规规定的其他条件。

**（四）功能及技术参数：**

**一、采购标的需实现的目标（项目概况）：**

由于医院信息化技术日新月异的更新，为保障我院2024年医、教、研工作的顺利开展，需提前采购各种型号计算机及外设备品备件，保障医院计算机系统的正常使用。

**二、备品备机采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称**  | **采购数量** | **单位** | **是否核心产品** |
| 1 | 有线鼠标 | 200 | 个 | 否 |
| 2 | 有线键盘 | 100 | 个 | 否 |
| 3 | 无线鼠标 | 50 | 个 | 否 |
| 4 | 无线键盘 | 50 | 个 | 否 |
| 5 | 无线鼠标键盘套装 | 50 | 套 | 否 |
| 6 | USB3.0有线网卡转RJ45网线接口 | 20 | 个 | 否 |
| 7 | USB3.0分线器扩展坞 | 20 | 个 | 否 |
| 8 | 普通卡机 | 10 | 个 | 否 |
| 9 | 三合一卡机 | 5 | 个 | 否 |
| 10 | 三合一读卡器(出入院) | 5 | 个 | 否 |
| 11 | SSD固态硬盘（SATA3.0接口 256） | 5 | 块 | 否 |
| 12 | SSD固态硬盘（SATA3.0接口 1TB） | 5 | 块 | 否 |
| 13 | SSD固态硬盘( M.2接口 250GB) | 5 | 块 | 否 |
| 14 | SSD固态硬盘( M.2接口 1TB) | 5 | 块 | 否 |
| 15 | 2.5寸机械硬盘（1TB） | 5 | 块 | 否 |
| 16 | 2.5寸机械硬盘（2TB） | 5 | 块 | 否 |
| 17 | 3.5寸机械硬盘（1TB） | 5 | 块 | 否 |
| 18 | 3.5寸机械硬盘（2TB） | 5 | 块 | 否 |
| 19 | 台式机内存条8GB | 40 | 根 | 否 |
| 20 | 台式机内存条16GB | 15 | 根 | 否 |
| 21 | 笔记本内存条8GB 3200 | 20 | 根 | 否 |
| 22 | 笔记本内存条16GB 3200 | 10 | 根 | 否 |
| 23 | 笔记本内存条8GB 4800 | 10 | 根 | 否 |
| 24 | 笔记本内存条16GB 4800 | 5 | 根 | 否 |
| 25 | 二维码扫码敦 | 10 | 个 | 否 |
| 26 | 网络跳线2M | 800 | 条 | 否 |
| 27 | 网络跳线3M | 800 | 条 | 否 |
| 28 | USB转rs232串口 | 10 | 个 | 否 |
| 29 | DP转VGA转换器 | 10 | 个 | 否 |
| 30 | DP转HDMI转换器 | 10 | 个 | 否 |
| 31 | HDMI线（3m） | 20 | 个 | 否 |
| 32 | HDMI线（5m） | 20 | 个 | 否 |
| 33 | HDMI线（10m） | 10 | 个 | 否 |
| 34 | 身份证读卡器 | 2 | 个 | 否 |
| 35 | HDMI转VGA转换器 | 10 | 个 | 否 |
| 36 | KVM（VGA接口） | 5 | 个 | 否 |
| 37 | KVM（HDMI接口） | 5 | 个 | 否 |
| 38 | 电子签名板 | 1 | 块 | 否 |
| 39 | 有线二维码扫码枪 | 1 | 个 | 否 |
| 40 | 无线二维码扫码枪 | 1 | 个 | 否 |
| 41 | 联想电源（65w） | 20 | 个 | 否 |
| 42 | 联想电源（90w） | 10 | 个 | 否 |
| 43 | 联想电源（135w） | 10 | 个 | 否 |
| 44 | 打印机数据线 | 10 | 个 | 否 |
| 45 | 电脑音响1 | 2 | 套 | 否 |
| 46 | PCIE网卡 | 10 | 个 | 否 |
| 47 | 打印服务器 | 10 | 个 | 否 |
| 48 | USB打印机共享器分线器 | 10 | 个 | 否 |
| 49 | HDMI转VGA线转换线 | 10 | 个 | 否 |
| 50 | DP转HDMI转换线 | 10 | 个 | 否 |
| 51 | 无线路由器 | 40 | 个 | 否 |
| 52 | 网络集线器 | 10 | 个 | 否 |
| 53 | 2T移动硬盘 | 10 | 块 | 否 |
| 54 | DP转VGA线 | 10 | 个 | 否 |
| 55 |  头戴式耳机耳麦 | 2 | 个 | 否 |
| 56 | 电脑音箱2 | 2 | 套 | 否 |
| 57 | 蓝牙鼠标 | 2 | 个 | 否 |
| 58 | 扩展坞 | 10 | 个 | 否 |
| 59 | 录音笔 | 2 | 个 | 否 |
| 60 | 视频采集卡 | 7 | 块 | 是 |
| 61 | 无线脚踏开关 | 15 | 个 | 是 |
| 62 | 步态分析系统动力学模块 | 1 | 套 | 是 |
| 63 | 值班电话 | 30 | 台 | 否 |

**三、备品备件清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称**  | **主要规格** |
| 1 | 有线鼠标 | 尺寸：100-120mm，分辨率≧1500DPI ，线长≧1.5m |
| 2 | 有线键盘 | 有线供电，方形按键，键位数≧87，线长≧1.5米m |
| 3 | 无线鼠标 | 工作方式：光电，尺寸：100-120mm，有可编程键，连接方式：2.4G+蓝牙，同时连接设备≧3台 |
| 4 | 无线键盘 | 薄膜键盘，按键数：88-98键，无线2.4G连接，同时连接设备：≧1台 |
| 5 | 无线鼠标键盘套装 | 键鼠套装，按键数：88-98键，支持蓝牙4.0/3.0/无线2.4G连接，同时连接设备≧3台 |
| 6 | USB3.0有线网卡转RJ45网线接口 | PC+ABS材质，支持10/100/1000Mbps，支持win7 win10/11，线长≧10mm |
| 7 | USB3.0分线器扩展坞 | ▲供电接口Type-C，一拖四,免驱兼容windows/MAC OS/linux,线长≧1.5m，提供产品参数截图 |
| 8 | 普通卡机 | 支持读取磁条卡，上海社保卡 |
| 符合GB/T18293-2000“集成电路（IC）卡读写机通用规范”，接触式读写接口符合ISO/IEC7816规范要求。读写器具有4个内置PSAM卡卡座。支持以下卡类：符合ISO/IEC7816规范的CPU卡、逻辑加密卡（SLE4428卡）、磁卡（通过可选配的磁卡读头），电源：USB口取电，电源适应能力：DC 5V±0.25V。与医院现有系统匹配（除出入院） |
| 9 | 三合一卡机 | 支持读取磁条卡，上海社保卡，身份证 |
| 符合GB/T18293-2000“集成电路（IC）卡读写机通用规范”。接触式读写接口符合ISO/IEC7816规范要求。读写器具有4个内置PSAM卡卡座。支持以下卡类：符合ISO/IEC7816规范的CPU卡，逻辑加密卡（SLE4428卡），磁卡（通过可选配的磁卡读头），电源：键盘口供电或USB口取电，电源适应能力：DC 5V±0.25V。与医院现有系统匹配（除出入院） |
| 10 | 三合一读卡器(出入院) | 支持读取磁条卡，上海社保卡，身份证 |
| 符合GB/T18293-2000“集成电路（IC）卡读写机通用规范”。接触式读写接口符合ISO/IEC7816规范要求。读写器具有4个内置PSAM卡卡座。支持以下卡类：符合ISO/IEC7816规范的CPU卡，逻辑加密卡（SLE4428卡），磁卡（通过可选配的磁卡读头），电源：键盘口供电或USB口取电，电源适应能力：DC 5V±0.25V。与医院出入院系统匹配 |
| 11 | SSD固态硬盘（SATA3.0接口 256） | 256GB，SATA接口，缓存≧512M，闪存类型：TLC，顺序写入≧500MB/s，顺序读速≧500MB/s |
| 12 | SSD固态硬盘（SATA3.0接口 1TB） | 1TB，SATA接口，缓存≧1GB，闪存类型：TLC，顺序写入≧500MB/s，顺序读速≧500MB/s |
| 13 | SSD固态硬盘( M.2接口 250GB) | M.2接口(NVMe协议)，250GB，闪存类型：TLC，顺序写入≧1000MB/s，顺序读速 |
| ≧2500MB/s |
| 14 | SSD固态硬盘( M.2接口 1TB) | M.2接口(NVMe协议)，1TB，缓存≧1GB，闪存类型：TLC，顺序写入≧4000MB/s，顺序读速≧6000MB/s |
| 15 | 2.5寸机械硬盘 | 1TB 7200转 64MB SATA  |
| 16 | 2.5寸机械硬盘 | 2TB 7200转 64MB SATA  |
| 17 | 3.5寸机械硬盘 | 1TB 7200转 64MB SATA  |
| 18 | 3.5寸机械硬盘 | 2TB 7200转 64MB SATA  |
| 19 | 台式机内存条8GB | 8G DDR4 内存频率:2666 |
| 20 | 台式机内存条16GB | 16G DDR4 内存频率:2666 |
| 21 | 笔记本内存条8GB 3200 | 8G DDR4 内存频率:3200 |
| 22 | 笔记本内存条16GB 3200 | 16G DDR4 内存频率:3200 |
| 23 | 笔记本内存条8GB 4800 | 8G DDR5 内存频率:4800 |
| 24 | 笔记本内存条16GB 4800 | 16G DDR5 内存频率:4800 |
| 25 | 二维码扫码敦 | 扫描介质：纸质，屏幕传输方式：有线，解码类型：一维，二维，光源：红光 |
| 26 | 网络跳线2M | 六类非屏蔽千兆网络跳线成品网线 蓝色 7英尺 |
| 27 | 网络跳线3M | 六类非屏蔽千兆网络跳线成品网线 蓝色 10英尺 |
| 28 | USB转rs232串口 | FTDI芯片，USB转串口 |
| 29 | DP转VGA转换器 | DP转VGA，支持winXP win7 win10 win11，双屏蔽 |
| 30 | DP转HDMI转换器 | DP转HDMI，支持winXP win7 win10 win11，双屏蔽 |
| 31 | HDMI线（3m） | HDMI线 3m |
| 32 | HDMI线（5m） | HDMI线 5m |
| 33 | HDMI线（10m） | HDMI线 10m |
| 34 | 身份证读卡器 | 身份证读卡器 二三代证阅读器 |
| 35 | HDMI转VGA转换器 | HDMI转VGA，支持winXP win7 win10 win11，双屏蔽 |
| 36 | KVM（VGA接口） | ▲GA视频切屏器 二进一出台式机笔记本电脑显示器，VGA接口，提供产品参数截图 |
| 37 | KVM（HDMI接口） | ▲GA视频切屏器 二进一出台式机笔记本电脑显示器，HDMI接口，提供产品参数截图 |
| 38 | 电子签名板 | USB接口，压感等级：1024M，感应方式：电磁式，支持手写签名、PDF签名、Office签名、WPS签名、原笔迹、电子签名，支持二次开发 |
| 39 | 有线二维码扫码枪 | ▲支持一维码，二维码纸质屏幕，传输方式：有线，扫描介质：屏幕，解码类型：二维，光源：影像 |
| 40 | 无线二维码扫码枪 | ▲支持一维码，二维码纸质屏幕，无线传输距离：0-40M，无线传输类型：蓝牙传输方式：无线电池容量：1501-2000mAh，扫描介质：纸质，金属，屏幕解码类型：复合码，光源：影像 |
| 41 | 联想电源（65w） | 联想原装电源20V3.25A 65W方口 |
| 42 | 联想电源（90w） | 联想原装电源20V4.5A 90W方口 |
| 43 | 联想电源（135w） | 联想原装电源20V 6.75A 135W方口 |
| 44 | 打印机数据线 | USB2.0AM/BM方口接头高速打印线，线长≧3m |
| 45 | 电脑音响1 | 有源音箱，接口：3.5mm音频，频响范围：30Hz-18KHz：灵敏度：≧85db，信噪比：≧75db，线长：1.5-2m，声道2.0声道，扬声器数量：≧4个，功率：40w-100w |
| 46 | PCIE网卡 | PCI-E接口，1个10/100/1000自适应RJ45端口（支持自动翻转） |
| 47 | 打印服务器 | ▲支持喷墨，针式，热敏打印机，USB A\*2,10M/100M自适应LAN\*1，电源接口\*1，提供产品参数截图 |
| 48 | USB打印机共享器分线器 | 打印机台式机笔记本电脑接鼠标键盘U盘2口转换器一拖二 2进1出 |
| 49 | HDMI转VGA线转换线 | HDMI转VGA转换线，双屏蔽，线长≧1.8M |
| 50 | DP转HDMI转换线 | DP转HDMI转换线，双屏蔽，线长≧1.8M |
| 51 | 无线路由器 | ▲千兆网口，2个独立FEM，支持IPv6，无线速率：3000M，终端适用面积：≤90㎡，接口无线协议：Wi-Fi 6，支持APP控制，提供产品参数截图 |
| 52 | 网络集线器 | ▲8口千兆，提供产品参数截图 |
| 53 | 2T移动硬盘 | ▲2TB USB3.2 Gen 1 2.5英寸，提供产品参数截图 |
| 54 | DP转VGA线 | DP转VGA线，，线长≧1M |
| 55 |  头戴式耳机耳麦 | 单边导线，阻抗，32Ω |
| 线长2m |
| 56 | 电脑音箱2 | 木制，有源音箱，3.5mm接口 |
| 57 | 蓝牙鼠标 | ▲3D触控，充电电池，支持蓝牙和2.4G标准，提供产品参数截图 |
| 58 | 扩展坞 | ▲5个扩展口，HDMI，USB3.0接口，PD充电功率：100W及以上，支持刷新率(Hz)：30HZ，提供产品参数截图 |
| 59 | 录音笔 |  ▲32G 专业高清降噪 会议录音转文字 录音笔 实时翻译，提供产品参数截图 |
| 60 | 视频采集卡 | ▲输入接口：1个S-端子接口，1个AV接口、2路模拟双声道音频信号。最大程度的兼容所有标清医疗设备需求。 |
| 输出接口：PCI-EX1，非低速PCI接口，支持目前主流工作站主机。 |
| 显示/录像（双码流）视频分辨率：PAL制768x576@25和NTSC制720x480@30，涵盖主流标清医疗设备的分辨率，同时兼容部分医疗器械的非标准分辨率。 |
| 音频输入：2xRCA(AudioL/Rthroughcomponentcable) |
| 音频输出：2xRCA(AudioL/Rthroughcomponentcable) 提供产品参数截图 |
| 61 | 无线脚踏开关 | ▲工作模式：2.4G频率USB无线输出 |
| 工作电压：4.5-10VDC |
| 工作电流：≤15mA |
| 动作频率：≥60次/min |
| 机械耐久：≥1000万 |
| 防护等级：不低于IP 40 |
| 使用环境：-20～+70℃ |
| 接受距离：≥空旷80m提供产品参数截图 |
| 62 | 步态分析系统动力学模块 | 1. 动力学模块包含2块三维测力台 |
| 2. 测力台表面积：≥600mm×500mm， |
| 3. 重量：≥12kg |
| 4. 厚度： ≥50mm |
| 5. 内置传感器类型：应变三维力传感器 |
| 6. 传感器数量：≥4个 |
| 7. 测力台最大量程： Fx、Fy 2500N ; Fz 5000N |
| 8. 过载能力：≥Fx、Fy 3000N，Fz 8000N |
| 9. 线性度：≤±0.5%FS |
| 10. 迟滞性：≤0.5%FS |
| 11. 固有频率：≥fn(x,y) 300Hz，fn(z) 200Hz |
| 12. 最大采样频率：≥1600 Hz |
| ★13.测力台需能接入运动捕捉系统，同步采集数据。相关费用均包含在本项目报价中，招标人不再另行支付。（以承诺书为准） |
| 63 | 值班电话 | 八核处理器，内存≥4GB，存储≥128GB，TFT-LCD材质，对比度：≥1500:1，亮度：≥480尼特，电池容量≥4100毫安时，支持双卡，支持蓝牙 |

**（五）商务要求**

**以下内容不在需求征询中公示：**

1.交货地点 ：上海交通大学医学院附属新华医院

2.交货时间：接到甲方通知后，供货周期不大于 7 天

3.付款方式：

双方签署合同后，乙方按实际采购数量于甲方指定日期内交付并验收合格，每季度对账结算一次，乙方配合甲方办理验收及入库手续；产品入库后，乙方开具正规发票后，甲方按照医院付款流程一次性支付应付合同款。

4.服务要求

（1）性能、材料、结构、外观、质量、技术规格、物理特性等要求：供应商在甲方要求日期内完成送货，并送货至甲方指定场所。

（2）安全性要求：（特别是等保要求等）：按照出厂标准包装供货。

（3）验收要求：甲方通过官网、外包装二维码等渠道验明乙方所供货物真伪。

（4）应急响应要求：如供货的设备有问题，4小时内提供备件，48小时内更换新设备。

（5）服务满意度要求：根据业主的要求，完成运维的响应。

**注：针对本项目：**

**（1）“除价格分外，其他分值得分低于对应总分值的50%以下”的情况:如有，视为无效报价。**

**（2）“▲”的负偏离项数超过“▲”总数的50%（含）的，则“技术指标”评审项分值得0分。**