**一、项目名称**

眼底成像系统

**二、项目参数:**

**（一）名称**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** |
| 1 | 眼底成像系统 | 1套 |

**（二）最高限价**

人民币45.00万元

**（三）资格条件**

1）购买了磋商采购文件且在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

2）本项目不允许分包、转包。

3）本项目不接受联合体。

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

5）近三年未被列入信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)严重违法失信行为记录名单；“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/） “行政处罚信息（较大数额罚款）”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”。

6）若响应单位是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供有效期内完整的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》、《中华人民共和国医疗器械经营许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证》。响应单位的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。

7）若响应单位是经营销售企业，应按照国家有关规定提供有效期内完整的《中华人民共和国医疗器械经营许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证》。响应单位的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。

8）如响应单位是贸易代理商，应提供该设备的制造商出具的本次采购项目唯一代理的授权函。

**（四）功能及技术参数：**

**一、主要功能及工作原理：**

主要功能：通过放大或倒像等光学原理，辅助眼科治疗手术的光学器具，临床用于显微玻璃体视网膜手术。

应用场景：手术室显微眼科手术

**二、配置清单：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** |
| 1 | 眼底成像系统主机 | 1套 |
| 2 | 广角镜 | 2个 |
| 3 | 消毒盒 | 1个 |
| 4 | 观察镜支架 | 1个 |

**三、重要技术参数：**

★1. 全部光学采用复消色差技术

★2. 光学透镜表面采用抗反光多层镀膜

★3. 透镜部分采用非球面设计

▲4. 广角镜度数：含60D（主要用于观察眼后极部）

▲5. 广角镜度数：含128D: （主要用于观察130°左右的眼底范围）

▲6. 控制方式：电动控制

**四、一般技术参数：**

1. 内调焦设计，最大安全工作距离110mm

2. 广角镜镜托及支架部分角度：0°-360°可调

3. 重量轻：≤0.50kg

4. 安装方式：内置设计

5. 支架方式：双镜同时

6. 稳定性：最大安全工作距离110mm

**（五）商务要求**

**一、项目售后服务要求**

1. 供货价为最终用户价，所有运费、保险均由投标方承担；

2. 设备是全新的、未使用过的，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。

3. 所有设备均由投标方负责安装调试，货物送至2个工作日内安装。安装调试过程中一切费用均由投标方承担。安装完成后，对设备主要性能进行检测，并提供检测报告。若仪器安装后发现主要参数与标书或仪器说明书严重不符影响工作，应无条件退货，投标方承担全部损失；

4. 验收方案：自合同签订生效之日起30天内，供货、安装、调试和验收。

5. 保证对所售设备提供专业的24小时原厂技术服务和技术支持，4小时内维修响应，24小时内到达现场。

6. 供应商派专业技术人员在项目现场对使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据使用人员的要求另行安排培训计划；

★7. 设备保修期≥原厂整机1年，提供售后服务承诺函。保质期免费提供维修，年保修价格不超过8%。仪器停产之后10年内保证零配件的供应；

8. 提供终身免费的软件升级、安装调试服务；

9. 提供技术援助：如提供操作手册，每年技术回访；

10. 响应文件中分别提供随机易损件和易耗件清单（计入响应总价），和质保期结束后的备品备件、易损件和易耗件清单一览表（不计入响应总价）。

11. 备品备件供货价格：不高于市场价。

**二、商务条款**

1.交付时间：成交方应在合同生效的30天内，向采购人交付设备。

2.交货地点：成交方应根据采购方要求送到指定地点。

3.付款方式：采购方在设备安装验收合格后的三个月内付清全款。