|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **需求描述** |
| ★1 | 电切镜：视向角≥30度，直径≥4毫米，工作长度≥300MM |
| ▲2 | 电切镜：视场角≥65度。光学镜的有效景深范围：0mm-150mm |
| 3 | 内鞘：周径不大于24Fr、可360°旋转，内鞘管采用大灌流斜口陶瓷头设计 |
| ▲4 | 外鞘：周径不大于26Fr，带进出水开关，外鞘管采用凹槽试润滑设计 |
| 5 | 操作器（手件）：被动式 |
| ▲6 | 进出水开关带可拆卸压扣式阀门设计，便于拆卸消毒灭菌。 |
| ★7 | 电切镜采用国际通用摄像头接口，可兼容各品牌摄像系统 |
| ★8 | 可高温高压消毒或低温等离子灭菌 |
| ★9 | 配套电极可提供可重复使用和一次性两种规格 |
| 10 | 配套环状、滚筒状电极 |
| 11 | 电切镜采用国际通用能量接口，可兼容各品牌能量平台 |