|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **需求描述** |
| ★1 | 肾镜视野角度：≥12度 |
| ★2 | 有效工作长度≥200mm， |
| ★3 | 肾镜和配套器械可高温高压或低温等离子灭菌 |
| ▲4 | 斜目镜设计，有效使用工作通道＞6Fr ，保证手术时有更大水流量，视野更清晰。 |
| ▲5 | 环形持手设计，使握镜更轻松 |
| ▲6 | 喇叭口接头，使器械出入更快捷 |
| ▲7 | 肾镜椭圆形管鞘外径：≤12Fr（4mm） |
| 8 | 尾端器械通道有内置密封圈设计，内置防水减压装置，放止水外喷漏 |
| 9 | 配套抓钳分体式设计，由钳芯和手柄组成，抓钳手柄具有通用型，可接不同钳芯，节约使用成本 |
| 10 | 钳芯直径≤1.7mm，有效工作长度≥340mm异物钳和活检抓钳 |
| 11 | 配套器械可360度旋转 |