**设备技术参数需求**

1. **★视向角≥12°，采用一体式Z型硬镜设计**
2. **▲视场角≥80°**
3. **★插入部外径：≤8..0mm**
4. **★肾镜通道内径：≥3.5mm,工作长度≥200mm，工作通道可通≤3.5mm以下的肾镜器械及碎石探针**
5. **▲可提供两种不同规格可重复灭菌使用外鞘，外鞘直径小于等于25 Fr**
6. **可进行高温高压和低温等离子消毒**
7. **▲配可拆卸器械，手柄和钳芯组成，可360度旋转**
8. **器械工作长度≥300mm，直径≤3.5mm**