**一、项目名称**

上海交通大学医学院附属新华医院智能货架国内公开招标采购项目

**二、项目参数:**

**（一）名称**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 智能货架 | 14套 |

**（二）最高限价**

人民币56.00万元

**（三）资格条件**

（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织；

（2）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）在参加采购活动前三年内，未有过行贿犯罪记录；

（4）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；

（5）本项目不接受联合体参与。

**（四）性能及技术参数：**

**一）、主要功能及工作原理**

1.主要功能：智能货架具备定位药品具体存储位置的功能，辅助药师找药。

2.工作原理：医院智能药架通过集成多种智能技术(至少包含承重、人工计数)和信息化管理系统，实现药品的高效、准确和安全管理。

3.需对接his以及场景系统

**二）、应用场景**

至少适用于医院门急诊药房、静配中心。

**三）、重要技术参数**

无

**四）、一般技术参数**

1.设备尺寸：≥1200×500×2080mm，货架形式为横梁式组装式货架；

2.搁架数量可调，搁板数量≥5，搁板数量、间距可根据物品存储数量及高度可调，每层搁架载重≥40kg；

3.存储量：单个货架标准配置存放≥20个电子标签。

4.电子标签位置无需专业人员即可维护库位信息，可至少显示药品名称、规格、数量。

**五）精确度：高**

**六）稳定性：好**

**七）配置要求（单套配置）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 钣金主体框架 | 1个 |
| 2 | 隔断钣金 | 5个 |
| 3 | 电子标签 | 20个 |
| 4 | RFID读写器 | 1个 |
| 5 | 网线接口 | 2个 |
| 6 | 24V开关电源 | 1个 |
| 7 | 用户手册、说明书 | 1套 |

**（五）商务要求**

**一）、技术服务要求**

**1 售后服务要求**

1）、质保期：原厂全保，自验收合格之日起≥5年，提供售后服务承诺函。

2）、响应时间：电话响应时间≤2小时；维修达到现场时间≤24小时（本地）；维修达到现场时间≤48小时（外地）

3）、维保内容与价格：整机免费保修期（含所有零配件）≥5年，质保期为验收合格之日起开始计算，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。

保修期外的保修费用：出保修期后年维护费用不高于合同总价的5%。

4）、备品备件供货价格：必要零部件供应年限不少于10年，提供重要零部件的报价清单，价格有效期不少于3年。投标时需填写明细价格清单，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。

**2 伴随服务要求：**

1）. 产品升级服务要求：终身免费提供维护及升级。

2）. 安装：免费负责送货至医院指定地点，免费安装（不包含卸货）

3）. 调试：在货物到达医院指定地点后，在7天内派工程技术人员到达现场。在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。

4）. 提供技术援助：提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务。

5）. 培训：免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询。

6）. 验收方案：设备安装、调试、培训后，经过双方确认现场运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照院方规定签署设备验收文件。

**二）、商务条款**

1. 交货期：合同生效之日起且收到采购人通知后30日内完成。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 付款方式：合同签订验收合格后三个月支付全款。