**一、项目名称**

上海交通大学医学院附属新华医院篮钳套件竞争性磋商采购项目

**二、项目参数:**

**（一）名称**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 篮钳套件 | 1套 |

**（二）最高限价**

人民币 35 万元

**（三）资格条件**

（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织；

（2）如果供应商为报价货物制造商，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果供应商为经营销售企业，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。供应商的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致；（报价货物按照医疗器械管理时适用）

（3）供应商提供报价货物递交响应文件截止日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。报价货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致；（报价货物按照医疗器械管理时适用）

（4）为报价货物制造厂家，或具备合法代理资质的经营销售企业；

（5）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）在参加采购活动前三年内，未有过行贿犯罪记录；

（7）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；

（8）本项目不接受联合体参与。

**（四）性能及技术参数：**

**一）、主要功能及工作原理**

1、在关节镜下进行微创手术，对软组织进行切割。

2、工作原理：通过无鞘钉设计，将力传导到器械前端，进行软组织的切割。

**二）、应用场景**

1、至少应用于手术室。

**三）、技术参数及要求**

★1、配备的手动器械须为不可拆卸无销钉设计，滑杆结构，多种角度齐全；

2、工具均为同一品牌；

★3、篮钳：表面粗糙度Ra的数值应≤0.8µm；

4、篮钳耐腐蚀性能：应不低于YY/T 0149-2006中沸水法b级的要求；

5、至少为455精钢制作，钳子应具有良好的弹性和牢固性；

★6、剪切器硬度：剪子硬度≥40HRC，两片硬度值差≤4HRC；

7、微骨折锥：表面粗糙度 Ra之数值应**≤**0.8μm。

**四）配置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** |
| 1 | 泪滴状篮钳，右 | 1把 |
| 2 | 泪滴状篮钳，左 | 1把 |
| 3 | 钝鼻小型篮钳 | 1把 |
| 4 | 直弯卵圆篮钳 | 1把 |
| 5 | 篮钳，鸭嘴状，上翘 | 1把 |
| 6 | 篮钳，鸭嘴状，左弯 | 1把 |
| 7 | 篮钳，鸭嘴状，右弯 | 1把 |
| 8 | 左反向篮钳，2.3mm | 1把 |
| 9 | 右反向篮钳，2.3mm | 1把 |
| 10 | 上翘小鸭嘴篮钳 | 1把 |
| 11 | 上弯小鸭嘴篮钳 | 1把 |
| 12 | 2.2mm，左90°环形手柄长篮钳 | 1把 |
| 13 | 直型穿线钳 | 1把 |
| 14 | 45°右弯穿线钳 | 1把 |
| 15 | 45°左弯穿线钳 | 1把 |
| 16 | 小关节导向器 | 1把 |
| 17 | 导向器,3.2mm | 1把 |
| 18 | 导向器,1.6mm | 1把 |
| 19 | 推结器，加长 | 1把 |
| 20 | 90°微型骨折锥，弯型 | 1把 |
| 21 | 45°微型骨折锥，弯型 | 1把 |

**（五）商务要求**

**一）、技术服务要求**

**1 售后服务要求**

1）、质保期：自验收合格之日起≥1年，提供原厂售后服务承诺函。

2）、响应时间：电话响应时间≤2小时；维修达到现场时间≤24小时（本地）；维修达到现场时间≤48小时（外地）

3）、保修期外的保修费用：出保修期后年维护费用不超过市场价80%。

4）、备品备件供货价格：保修期内免费

**2 伴随服务要求：**

1）. 提供技术援助：提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务。

2）. 培训：至少到货后培训一次

3）. 验收方案：厂家免费提供。

**二）、商务条款**

1. 交货期：合同生效之日起30日内完成。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 付款方式：合同签订验收合格后三个月支付全款。