一、项目概述

1、项目名称：奉贤院区分诊屏增补采购

2、交付日期：合同签订后60日内

3、交付地点：采购人指定地点

二、项目建设要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量（套） | 是否为核心产品 | 技术参数要求 |
| 1 | 功放 | 7 | 否 | 1、输出功率：≥50W  2、频率响应范围：40Hz-18KHz，允差±0.5dB  3、总谐波失真：≤0.2%  4、功放带有可靠的短路保护,两路话筒输入,并具有默音功能.一路线路输入接CD、调谐器等。一路线路输出可做录音或供其它功放做音源使用。话筒、线路、MP3、高低音均可独立调节。该产品还应具备U盘解码功能，至少支持MP3、WMA两种格式。 |
| 2 | 叫号喇叭 | 45 | 否 | 1、每套配置喇叭：4.5英寸×1  2、▲尺寸：直径≤200mm\*高≤70mm  3、额定功率：≥3W  4、最大功率：≥6W  5、额定输入:70/100V  6、灵敏度: 至少包含70-91dB |
| 3 | 二次分诊屏 | 115 | 是 | 1、▲超薄竖屏一体机，宽280-300mm，高580-600mm，厚25-33mm含电源（提供具备CMA相应资质的检测机构出具的检测报告）  2、▲屏幕尺寸：21.5-22寸液晶屏，国产原装液晶模组工业级（提供具备CMA相应资质的检测机构出具的检测报告）  3、背光类型：LED  4、屏显比例：16：9  5、分辨率：≥1920\*1080  6、具备全视角屏  7、工作电压：220V~ 60Hz  8、亮度：≥250 cd/m2  9、屏幕寿命：≥15000小时  10、通讯接口：Ethernet  11、网络：不低于100\1000Mbps  12、语音播报：自带喇叭  13、▲工作时间：可7x24小时不间断工作（提供具备CMA相应资质的检测机构出具的检测报告）  14、▲玻璃上方根据医院需求定制LOGO（提供过往案例实物照片）  15、▲≤3毫米全钢化玻璃贴面（提供具备CMA相应资质的检测机构出具的检测报告）  16、▲承诺二次分诊界面按医院要求进行定制，同时可以根据医院后期所需对接的系统进行接口开发（提供承诺函）  17、★通过3C国家强制认证（提供递交响应文件截止日期在有效期内的认证证书复印件）  18、▲Android 10系统，CPU主频≥1.6GHZ，内存≥1G，外存：≥32GB工业级芯片  19、▲内嵌防病毒系统（提供具备CMA相应资质的检测机构出具的检测报告）  20、▲提供安装设计方案，并且承诺符合医院后期精装要求进行定制设计安装。（提供设计方案以及承诺函，格式自拟） |

三、商务要求

1、★核心产品提供自验收通过之日起≥5年的原厂免费维保服务（提供原厂出具的售后服务承诺），其他产品提供自验收通过之日起≥5年的免费维保服务

2、▲供应商在上海有固定的售后服务团队和软件开发服务团队；提供7\*24小时维保服务，故障响应时间不超过1小时，非工作日及夜间故障响应时间为不超过2小时，需提供驻场技术人员，不少于1人并提供该人员递交响应文件截止日前6个月内任意一个月在本单位缴纳社保证明。驻场时间要求工作日5\*8小时。免费维保期内对系统优化和常规安全检查；项目实施与维护期间，现场工程师接受医院统一管理，若不符合医院要求，医院有权要求更换；有相关硬件销售和运维经验；

3. 付款方式：

（1）本项目自签约后开始实施，乙方按照项目实施计划进行项目实施工作，并经过甲方阶段性验收后（产品上线），根据医院付款流程，向乙方支付本合同项目总金额40%的合同款。

（2）本项目自验收合格之日起，且甲方在收到乙方开具的有效发票后，根据医院付款流程，向乙方支付本合同项目总金额50%的合同款。

（3）本项目剩余的合同款按实际维保期月份数/合同约定维保月份数折算，实际未维保月份不予支付。甲方在收到乙方开具的有效发票后，根据医院付款流程，向乙方支付。

4. 最高限价

人民币38.00万元

5. 资格条件

（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织；

（2）供应商需为供应货物制造厂家，或具备合法代理资质的经营销售企业；

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）本项目不接受联合体参与。