**一、项目名称**

上海交通大学医学院附属新华医院围帘一批仪项目

**二、项目参数:**

**（一）名称**

围帘一批

**（二）最高限价**

人民币71.20万元

**（三）资格条件**

（1）投标人须具有独立承担民事责任的能力；

（2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5） 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）投标人在近三年内未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件的竞争或者未划分包件的同一采购项目的竞争；

（8）本项目不接受联合体投标。

（9）法律、行政法规规定的其他条件。

**（四）功能及技术参数：**

**一、技术参数**

1.成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥270g/㎡

2.阻燃性能：水洗50次后仍符合GB8624-2012中B1级要求

3.损毁长度: 经向：≤150mm，纬向：≤150mm

4.续燃时间: 经向: ≤5s，纬向：≤5s

5.阴燃时间：经向: ≤15s，纬向：≤15s

6.氧指数OI/%：≥32

7.厚度：0.8mm±0.05

8.接缝滑移：直向≤4mm，横向≤2mm

9.织物密度（平板部位）（线圈/inch）：纵行30根/±5，横列18±5根

10.游离甲醛/(㎎/㎏）：未检出

11.PH值：4.0-7

▲12.有害染料/(㎎/㎏）：（可分解致癌芳香胺染料））禁用

13.异味：无异味

14.五氯苯酚 / (mg/kg)：未检出

15.四氯苯酚总量 / (mg/kg)：未检出

16.有害染料：（致敏染料）未检出

17.有害染料：（致癌染料）：未检出

▲18.水洗尺寸变化率：直向：-1~1，横向：-0.1~0.1

19.抗菌性能：金黄色葡萄球菌＞99%，大肠杆菌＞90%，白色念珠菌＞70%，肺炎克雷伯氏菌＞99%，铜绿假单胞菌＞95%

▲20.抗菌性能（洗涤50次）：金黄色葡萄球菌≥85%，大肠杆菌≥85%，白色念珠菌≥80%，肺炎克雷伯氏菌≥90%，铜绿假单胞菌≥90%

21.耐水色牢度/级：变色≥4级，沾色≥4级

22.耐酸汗渍色牢度/级：变色≥4级，沾色≥4级

23.耐碱汗渍色牢度/级：变色≥4级，沾色≥4级

24.耐摩擦色牢度/级：干摩≥4级；湿摩≥4级

25.耐干洗色牢度/级：变色≥4级

26.耐皂洗色牢度/级：变色≥4级，沾色≥4级

27.耐光色牢度/级：≥5级

28.耐唾液色牢度/级：≥4级

29.耐热压色牢度/级：原样变色（立即评级）≥4级；（4h后评级）≥4级

▲30.酚黄变色牢度/级：≥4级

31.可萃取重金属/(㎎/㎏）（锑、砷、铬、钴、）：未检出

32.可萃取重金属/（㎎/㎏）：汞：未检出

33.六价铬可萃取量/(㎎/㎏）：未检出

34.断裂强力（晒后）：直向：≥410N，横向：≥930N

35.断裂强力保持率（平板部位）/%：直向：≥91%，横向：≥84%

36.胀破强度（平板部位）/KP：≥680

▲37.消臭性能（醋酸）异味成分浓度减少率(%)：≥65%

38.可萃取重金属/(㎎/㎏）铅、镉、铜、镍含量的测定: ≤0.5

39.残余表面活性剂、湿润剂/（㎎/㎏）：（壬基酚、辛基酚）总量：未检出；（壬基酚、辛基酚、壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚）总量：未检出

40.氯化苯和氯化甲苯总量/(㎎/㎏）：未检出

▲41.防紫外线性能的判定：UPF值≥45，UPF等级＞40，T（UVA）AV/% ≤7，T（UVB）AV/% ≤2

42.遮光率：≥90%

43.透光率：＜30%

▲44.透气率: ≥230mm/s

▲45.起球：≥4级

46.悬垂性：58%±5%

47.电荷面密度：≤6μC/㎡.

48.静电压半衰期：≤1S 实际

▲49.易去污性/级：≥4级

▲50.防霉等级（水洗55次）：≤1级

51.褶皱率按照1:1.5计算。

注：以上各项技术性能指标均需提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的检测报告进行佐证，并要求在同一份报告上体现，提供的报告必须可以通过网络检验，原件备查。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1楼 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 楼层 | 区域 | 轨道型号 | 宽度1 | 宽度2 | 宽度3 | 高度 | 面积（㎡） | 套数 | 面积合计 |
| 1 | B1楼 | 检查室 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.50 | 2.69 | 4 | 10.76 |
| 1楼 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 楼层 | 区域 | 轨道型号 | 宽度1 | 宽度2 | 宽度3 | 高度 | 面积（㎡） | 套数 | 面积合计 |
| 1 | 1楼 | 发热门诊 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.50 | 23.69 | 5 | 118.45 |
| 2 | 1楼 | 肿瘤综 合治疗中心 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.50 | 23.69 | 6 | 142.14 |
| 3 | 1楼 | 肠道门诊 | U | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 3.50 | 40.47 | 1 | 40.47 |
| 3 | 1楼 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.50 | 23.69 | 8 | 189.52 |
| 4 | 1楼 | 体检中心 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.50 | 23.69 | 7 | 165.83 |
| 5 | 1楼 | 直轨 | 4.00 |  |  | 3.50 | 19.74 | 15 | 296.1 |
| 6 | 1楼 | 急诊急救 | U | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.50 | 57.25 | 9 | 515.25 |
| 7 | 1楼 | L | 4.00 | 3.60 |  | 3.50 | 37.51 | 15 | 562.65 |
| 2 | 2楼 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.50 | 21.60 | 3 | 64.8 |
| 5 | 1楼 | 直轨 | 4.00 |  |  | 3.50 | 19.74 | 4 | 78.96 |
| 8 | 1楼 | 发热门诊 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.50 | 23.69 | 3 | 71.07 |
| 8 | 1楼 | 主楼住院部及特需门诊 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.50 | 23.69 | 19 | 450.11 |
| 9 | 1楼 | 直轨 | 3.00 |  |  | 3.50 | 14.81 | 4 | 59.24 |
| 2楼 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 楼层 | 区域 | 轨道型号 | 宽度1 | 宽度2 | 宽度3 | 高度 | 面积（㎡） | 套数 | 面积合计 |
| 1 | 2楼 | 发热门诊 | U | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 36.90 | 10 | 369 |
| 2 | 2楼 | 中医康复 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 13 | 280.8 |
| 3 | 2楼 | 直轨 | 3.00 |  |  | 3.00 | 13.50 | 3 | 40.5 |
| 4 | 2楼 | 日间病房 | U | 2.80 | 2.80 | 2.00 | 3.00 | 34.20 | 18 | 615.6 |
| 5 | 2楼 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 1 | 21.6 |
| 6 | 2楼 | 直轨 | 3.00 |  |  | 3.00 | 13.50 | 2 | 27 |
| 7 | 2楼 | 成人急诊 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 26 | 561.6 |
| 8 | 2楼 | 直轨 | 5.00 |  |  | 3.00 | 22.50 | 5 | 112.5 |
| 9 | 2楼 | 直轨 | 3.00 |  |  | 3.00 | 13.50 | 4 | 54 |
| 10 | 2楼 | 呼吸科 | U | 2.60 | 2.60 | 2.00 | 3.00 | 32.40 | 2 | 64.8 |
| 11 | 2楼 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 4 | 86.4 |
| 12 | 2楼 | 内科 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 8 | 172.8 |
| 13 | 2楼 | 心脏中心 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 8 | 172.8 |
| 14 | 2楼 | 神经中心 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 8 | 172.8 |
| 15 | 2楼 | 皮肤医美 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 19 | 410.4 |
| 16 | 2楼 | 直轨 | 3.00 |  |  | 3.00 | 13.50 | 3 | 40.5 |
| 17 | 2楼 | 综合外科、心功能检查超声检查 | U | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 31.50 | 3 | 94.5 |
| 18 | 2楼 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 46 | 993.6 |
| 19 | 2楼 | 直轨 | 4.00 |  |  | 3.00 | 18.00 | 18 | 324 |
| 20 | 2楼 | 直轨 | 2.00 |  |  | 3.00 | 9.00 | 14 | 126 |
| 3楼 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 楼层 | 区域 | 轨道型号 | 宽度1 | 宽度2 | 宽度3 | 高度 | 面积（㎡） | 套数 | 面积合计 |
| 1 | 3楼 | 日间病房 | U | 2.80 | 2.80 | 2.00 | 3.00 | 34.20 | 30 | 1026 |
| 1 | 3楼 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 10 | 216 |
| 2 | 3楼 | 妇产科 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 6 | 129.6 |
| 3 | 3楼 | 直轨 | 3.00 |  |  | 3.00 | 13.50 | 10 | 135 |
| 4 | 3楼 | 儿科、儿保 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 17 | 367.2 |
| 5 | 3楼 | 直轨 | 3.00 |  |  | 3.00 | 13.50 | 2 | 27 |
| 6 | 3楼 | 内镜中心 | U | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 36.00 | 12 | 432 |
| 7 | 3楼 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 3 | 64.8 |
| 8 | 3楼 | 直轨 | 3.00 |  |  | 3.00 | 13.50 | 5 | 67.5 |
| 4楼 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 楼层 | 区域 | 轨道型号 | 宽度1 | 宽度2 | 宽度3 | 高度 | 面积（㎡） | 套数 | 面积合计 |
| 1 | 4楼 | ICU | U | 2.80 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 43.20 | 7 | 302.4 |
| 2 | 4楼 | L | 4.00 | 3.60 |  | 3.00 | 34.20 | 24 | 820.8 |
| 3 | 4楼 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 44 | 950.4 |
| 4 | 4楼 | 直轨 | 2.80 |  |  | 3.00 | 12.60 | 3 | 37.8 |
| 5楼 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 楼层 | 区域 | 轨道型号 | 宽度1 | 宽度2 | 宽度3 | 高度 | 面积（㎡） | 套数 | 面积合计 |
| 1 | 5楼 | 干保病房 | U | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 44.55 | 18 | 801.9 |
| 2 | 5楼 | 检查室 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 5 | 108 |
| 3 | 5楼 | 直轨 | 3.00 |  |  | 3.00 | 13.50 | 2 | 27 |
| 6楼 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 楼层 | 区域 | 轨道型号 | 宽度1 | 宽度2 | 宽度3 | 高度 | 面积（㎡） | 套数 | 面积合计 |
| 1 | 6楼 | 病房 | U | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 44.55 | 40 | 1782 |
| 2 | 6楼 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 7 | 151.2 |
| 3 | 6楼 | 直轨 | 5.63 |  |  | 3.00 | 25.34 | 2 | 50.68 |
| 7楼 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 楼层 | 区域 | 轨道型号 | 宽度1 | 宽度2 | 宽度3 | 高度 | 面积（㎡） | 套数 | 面积合计 |
| 1 | 7楼 | 病房 | U | 2.84 | 2.84 | 2.00 | 3.00 | 34.56 | 68 | 2350.08 |
| 2 | 7楼 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 7 | 151.2 |
| 3 | 7楼 | PICU | U | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 44.55 | 6 | 267.3 |
| 8-13楼 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 楼层 | 区域 | 轨道型号 | 宽度1 | 宽度2 | 宽度3 | 高度 | 面积（㎡） | 套数 | 面积合计 |
| 1 | 8楼-13楼 | 病房 | U | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 36.00 | 462 | 16632 |
| 2 | 8楼-13楼 | L | 2.80 | 2.00 |  | 3.00 | 21.60 | 42 | 907.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计套数 | 1150 |  |
| 隔帘共计面积： | | | | | | | | | | 35311.61 |

**三、样品要求**

1.样品内容：全套围帘安装所需的物品包含但不限于：围帘不小于50\*50cm及配套的挂钩等。

2. 样品参数：满足招标文件中对应的技术要求

3.送样要求：每个样品上须贴有供应商主要信息（投标人名称：\*\*\*\*\*；样品品名：\*\*\*\*；）

4.送样时间：2025年 月 日上午09:00-09:30

5.送样地点：上海市虹口区四平路200号盛泰国际大厦606室

6.联系人及电话：张莹莹 021-66059798\*105

7.中标人样品留存，未中标公司的样品收到通知后自行取走，如果一周后不取，招标代理公司有权自行处理自行处理。

**（五）商务要求**

**一、技术服务要求**

★1、原厂质保≥5年 （提供售后服务承诺函）

2、质保期内，如遇到质量或技术问题，接到用户的电话通知后，在 2 小时内响应，在 24 小时内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

3、投标人需根据采购人的要求，提供详细的验收协助方案。具体要求及标准如下：

1）验收标准：根据交付产品的材质、参数等与响应方案及产品符合度等。

2）验收方法：采购人组织验收，验收时成交人提供相关证明材料，成交人须免费更换不合格 产品，直到达到验收指标和性能要求，因验收不合格产生的一切相关费用由成交人承担。

**二、商务条款**

1. 交货期：中标方应在合同生效的30天内，向采购人交付上述设备。

2.交货地点：中标方应根据采购方要求送到指定地点。

3.付款方式：面积为预估数量，实际按实结算。采购人在验收合格后三个月内付清全款。