一、项目名称

上海交通大学医学院附属新华医院动态血压记录盒采购项目

二、项目参数

（一）最高限价：人民币37.5万元

（二）资格条件

（1）应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

（2）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

（4）如供应商拟响应货物为医疗器械的，应提供响应货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》；供应商应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械）。

（5）供应商为代理商的，应提供有效的生产厂家授权书或合法获得该产品的其他证明。

（6）本项目不接受联合体响应。

（三）主要功能及技术参数：

**动态血压记录盒/30个**

一、主要功能及工作原理

通过受检查者佩带血压记录仪连续记录按设计模式要求的白昼、夜间血压，从而避免了单次测血压之间的客观差异和“白大衣现象”，它有助于筛选临界及轻度高血压，有助于评价降压药物的降压效果。

二、应用场景

门诊动态血压检查

三、技术参数

1. ▲全玻璃面板，重量<160g，方便受检者佩戴。
2. ★彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果。
3. 数据传输方式：支持typeC或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取。
4. 电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换。
5. 数据存储器:闪存储存，至少可存储 300 组数据。
6. 测量方法:示波法
7. ▲量程:至少包含0mmHg~300 mmHg，精度:3mmHg(±0.4kPa)。
8. ★压力测量范围: 至少包含10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差:5 mmHg，最大标准偏差:8mmHg。
9. 脉率测量范围: 40 bpm~240 bpm
10. 监测间隔:5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟、30 分钟、45 分钟、60 分钟、90 分钟、120 分钟。
11. ▲防水等级:至少支持 IP22防水等级
12. 支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断。
13. 过压保护:当血压测量压力值超过 297mmHg±3mmHg时，开启过压保护。
14. 支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况。
15. 配置要求（单个配置）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 动态血压分析软件 | 1套 |
| 3 | 血压袖套 | 1个 |
| 4 | 动态血压延长管 | 1根 |
| 5 | USB数据通讯线 | 1条 |
| 6 | 便携袋 | 1个 |

（四）商务要求

一、技术服务要求

（1）售后服务要求

1. 响应时间：2小时内响应，24小时到场
2. 保修年限：原厂质保≥5年
3. 维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换服务方。
4. 备品备件供货价格：不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。
5. ★该设备所有涉及与院内LIS、HIS等信息系统对接，所产生的信息服务费用，由本项目成交供应商承担。（需提供承诺函）

（2）伴随服务要求：

1. 产品附件要求：同配置要求
2. 产品升级服务要求：终身免费升级
3. 安装调试：原厂工程师提供安装调试
4. 提供技术援助：由原厂工程师提供技术支持
5. 培训：由原厂工程师提供培训
6. 验收方案：按医院要求验收

二、商务条款

1. 交货期：中标人应在合同生效的30天内，向招标人交付上述设备。

2.交货地点：中标人应根据招标人要求送到指定地点。

3.付款方式：招标人在设备验收合格后三个月内付清全款。