
**新华医院外科楼17层渗漏修缮局部改造工程-图纸疑问（1）**

1. 图示说明3、管井间内漏水维修，注浆针间距15cm。(暂定3处需维修)，圈出了3处云线范围，间距15cm按面积范围还是按长度范围？

建筑图：





回复：3处管井内维修注浆按面积范围计。

2、图示说明注.1、原墙顶面存在水渍、发霉、空壳、污染等问题需重新铲除原粉刷层后重新施工。墙面高度H=2.5m；大样图中原石膏线条及上部做法为墙面涂料铲除及恢复灰色涂料面层，原石膏线条是否拆除及恢复，石膏线条以上部位是否原墙面粉刷层铲除？请明确范围。



回复：公共部位所有墙面全部铲除重新施工；石膏线条全部拆除重新安装恢复，局部损坏处更换石膏线条；原墙面两侧扶手拆除重新安装恢复，局部损坏处维修处理；石膏板吊顶发霉处需要注浆堵漏处理。

3、扶手、石膏线工作量图纸未标注。

回复：①扶手工作量为南侧走廊两侧墙面中部位置；

②石膏线条现场测试，拆除下来已全部损坏报废，故石膏线条应全部更换。工作量为除西侧电梯前厅走廊外，其余所有走廊、过道处两侧墙面均有石膏线条。

