**一、项目名称**

上海交通大学医学院附属新华医院微创手术器械项目

**二、项目参数:**

**（一）名称**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 微创手术器械 | 1套 |

**（二）最高限价**

人民币45万元

**（三）资格条件**

（1）应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

（2）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

（4）如供应商拟响应货物为医疗器械的，应提供响应货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》；供应商应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械）。

（5）供应商为代理商的，应提供有效的生产厂家授权书或合法获得该产品的其他证明。

（6）本项目不接受联合体响应。

**（四）功能及技术参数：**

**一、主要功能及工作原理**

用于微创换瓣手术，用于对瓣膜的修、剪、缝合和对主动脉的阻断等。

**二、应用场景**

微创手术的开展

**三、技术参数**

1. 笔式持针器1：圆柄，钻石粉末钳口，长≥21厘米，夹持7-0针
2. 笔式持针器2：圆柄，钻石粉末钳口，长≥21厘米，夹持6-0针
3. 超锋利血管剪刀；黑柄，精细钝头，超锋利锯齿刃口，弯头，长≥20厘米
4. 冠脉剪刀1：笔式，刃口长10毫米，弯头25度角，长≥21厘米
5. 冠脉剪刀2：笔式，流线型，刃口长10毫米，弯头125度角，长≥21厘米
6. 无损伤双排齿镊1；无损伤双排齿，齿宽2.0毫米，工作长≥18厘米，总长≥34厘米
7. 无损伤双排齿镊2；无损伤双排齿，齿宽2.7毫米，总长≥19.5厘米
8. 精细平台镊；圆柄，钻石粉末镊口，0.8毫米平台，直头，总长≥21厘米
9. ▲微创专用-剪刀；可调节手柄，精钢刃口，总长≥37厘米
10. ▲微创专用-主动脉侧壁钳；双棘轮设计，带软链，无损伤双排齿，总长≥34厘米。
11. ★投标人所提供器械为同一品牌。
12. 上述器械均需具备高稳定性，无错齿，尺寸误差≤3%。

**四、配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 笔式持针器1 | 2 | 个 |
| 2 | 笔式持针器2 | 2 | 个 |
| 3 | 超锋利血管剪刀 | 2 | 把 |
| 4 | 冠脉剪刀1 | 2 | 把 |
| 5 | 冠脉剪刀2 | 2 | 把 |
| 6 | 无损伤双排齿镊1 | 6 | 副 |
| 7 | 无损伤双排齿镊2 | 2 | 副 |
| 8 | 精细平台镊 | 4 | 副 |
| 9 | 微创专用-剪刀 | 2 | 把 |
| 10 | 微创专用-主动脉侧壁钳 | 2 | 把 |

**（五）商务要求**

**一、技术服务要求**

**（一）售后服务要求**

1. 响应时间：维修响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过4小时。
2. ★保修年限：≥10年
3. 维保内容与价格：不超过市场价80%，免费更换镶片、打磨剪刀等。
4. 备品备件供货价格：不超过市场价80%。

**（二）伴随服务要求：**

1. 产品附件要求：见配置清单
2. 提供技术援助：原厂派工程师提供技术援助
3. 培训：交货后免费提供使用和清洗消毒培训，直到用户临床熟悉掌握为止
4. 验收方案：根据技术参数要求由医院进行验收

**二、商务条款**

1. 交货期：成交方应在合同生效的30天内，向采购人交付上述设备。

2.交货地点：成交方应根据采购方要求送到指定地点。

3.付款方式：采购人在设备验收合格后三个月内付清全款。