一、项目名称

上海交通大学医学院附属新华医院心胸外科微创手术器械采购项目

二、项目参数

（一）最高限价：人民币36万元，超出项目最高限价的投标无效。

（二）资格条件

（1）应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

（2）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

（4）如供应商拟响应货物为医疗器械的，应提供响应货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》；供应商应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械）。

（5）供应商为代理商的，应提供有效的生产厂家授权书或合法获得该产品的其他证明。

（6）本项目不接受联合体响应。

（三）主要功能及技术参数：

一、主要功能及工作原理

用于心脏外科微创手术，用于对组织、血管的修、剪、缝合等

二、技术参数

1. 笔式持针器1：圆柄，钻石粉末钳口，长≥21厘米，夹持7-0针。
2. 笔式持针器2：圆柄，钻石粉末钳口，长≥21厘米，夹持6-0针。
3. 冠脉剪刀1：笔式，刃口长10毫米，弯头25度角，长≥21厘米。
4. 冠脉剪刀2：笔式，流线型，刃口长10毫米，弯头125度角，长≥21厘米。
5. ★主动脉打孔器：工作端弯头45度，直径4毫米，长≥17厘米。（需提供原厂白皮书）
6. ▲微创专用-镊子：v型手柄，双侧开口，无损伤双排齿，1\*2齿，1.5\*15毫米，弯头，10度，工作距离≥25厘米。（需要提供原厂证明文件）
7. 微创专用-持针器：v型手柄，单侧开口，钨碳合金镶片钳口，弯头，夹持4-0针，工作距离≥25厘米。
8. ★投标人所提供器械须为同一品牌。
9. 上述器械无错齿，尺寸误差≤3%。其中：持针器夹持对应针时，稳定夹针，不滑针、不转针；剪刀在修和剪血管和组织时，切口光滑整齐；镊子夹持组织和血管不滑脱。
10. 配置清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| 1 | 笔式持针器1 | 2把 |
| 2 | 笔式持针器2 | 2把 |
| 3 | 冠脉剪刀1 | 2把 |
| 4 | 冠脉剪刀2 | 2把 |
| 5 | 主动脉打孔器 | 1把 |
| 6 | 微创专用-镊子 | 2把 |
| 7 | 微创专用-持针器 | 2把 |

（四）商务要求

一、技术服务要求

（1）售后服务要求

1. 响应时间：维修响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过24小时。
2. 保修年限：≥10年
3. 维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换服务方。
4. 备品备件供货价格：不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。
5. ★响应设备所有涉及与院内LIS、HIS等信息系统对接，所产生的信息服务费用，由本项目成交供应商承担。（以承诺函为准）

（2）伴随服务要求：

1. 产品附件要求：同配置要求
2. 安装调试：按院方要求
3. 提供技术援助：提供操作手册，每年技术回访。
4. 培训：交货后免费提供使用和清洗消毒培训，直到用户临床熟悉掌握为止
5. 验收方案：根据技术参数要求由医院进行验收

二、商务条款

1. 交货期：中标人应在合同生效的30天内，向招标人交付上述设备。

2.交货地点：中标人应根据招标人要求送到指定地点。

3.付款方式：招标人在设备验收合格后三个月内付清全款。